Mise en place d’un switch

Configuration du Switch

# Vlan


Mise en place d’un VLAN pour les machines virtuelles.

Il est nécessaire de créer des vlan pour la sécurité du réseau et pour surveiller ce qui passe dans les vlan avec le port-mirroring.

Le switch à configurer est un HP uniquement administrable en interface Web.

Pour configurer les vlan, on se déplace grâce avec le panneau à gauche et on sélectionne

**NETWORK 🡪 VLAN**




Une fois dans la page de configuration de Vlan, il faut changer d’onglet pour celui « **Create** ».

C’est ici que l’on va créer le ou les vlans que l’on veut mettre en place.


Premièrement, il faut mettre l’ID du vlan que l’on veut créer dans le 1er champ

« **VLAN IDs** » et appuyer sur le bouton « **Create** »




Une fois ce vlan crééon peut changer son nom en le sélectionnant dans la liste en dessous de la création du vlan.

Une fois sélectionné le non du vlan s’affichera dans une boite en dessous. On peut alors changer son nom et appliquer ce changement en cliquant sur « **Apply** »




2ème switch


On se déplace dans Vlan -> configuration




On clique sur le bouton « Add »




On rentre l’id du vlan qui doit être la même que celle du 1er




On peut voir que le vlan a été créé




Il est possible de changer son nom en sélectionnant le vlan qui en cliquant sur le bouton « edit »




On peut alors changer son nom



Et voilà le vlan ont été créé



# SNMP




Le 2ème switch est en SNMP v1 et v2c sans possibilité de les modifier sur son interface WEB.

Supervision


On se connecte sur le serveur Zabbix

Pour ajouter un serveur qui doit être supervisé on se déplace dans **Configuration -> Hosts**

En haut à droite de la page on clique sur « Create Host » pour ajouter un hôte



On arrive sur la page suivante




On peut alors configurer l’hôte

On entre le nom de la machine dans « Host name ».

On rentre l’adresse IP de la machine dans « Agent Interfaces »


On se déplace ensuite dans l’onglet template




Ici on choisis le template OS Linux qui correspond au type de serveur que l’on a installé.

On appuie sur « add » pour ajouter le template

Pour configurer des appareils qui n’’ont pas d’agent Zabbix installé, il faut changer un paramètre durant la création de l’hôte.



Lors de la configuration précédente nous avions mis l’adresse IP de l’hôte dans le paramètre « Agent interfaces » car l’agent Zabbix était installé. Cependant, sur un switch il n’est pas possible d’installer un agent sur switch. On va donc supprimer le paramètre Agent interfaces et cliquer sur « Add » dans le paramètre « SNMP interfaces ».



On ajoute le template « SNMP Device »


GLPI

Ajout d’un agent zabbix pour la supervision

Installation de l’agent Zabbix

Configuration de l’agent zabbix **/etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf**






Redémarrer le service

Pour ajouter des serveurs dans GLPI, on se déplace dans l’onglet **Parc -> Moniteur**

Pour ajouter un utilisateur




On clique sur le +





Une fois tout configuré, on appuie sur « Ajouter »






DC3







NAS

Activation SNMP

**Système ->Paramètre -> SNMP**

